							Dezember 2013

INTUS 5500 und INTUS 5600 Übergangslösung
-----------------------------------------
Parametrierkarte am internen Leser und an den externen Lesern freischalten
--------------------------------------------------------------------------

ACHTUNG:
Das TCL-Programm und die verwendeten Masken (nur INTUS 5600) müssen ersetzt werden.
Stellen Sie sicher, dass nach der Leserparametrierung die ursprüngliche
Applikation wieder geladen werden kann!

ALLE Leser, die online sind, werden freigeschaltet.
Leser, deren Parametrierung nicht geändert werden soll,
müssen zunächst aus der Konfiguration genommen werden.

Mit INTUS RemoteConf
1. Maske VIG00-003-00.igma laden (nur INTUS 5600)
2. TCL-Programm ParaEnable.tcl laden und am Terminal starten. Ausgaben beachten
3. TCL-Programm Leseraktionstest.tcl laden
4. Parametrierung der Leser durchführen, wie im Handbuch
   "Leserparametrierung mit Parametrierkarte" D3000-021.00 beschrieben

5. Ursprüngliche Applikation laden  