														Juni 2016

INTUS 5200
----------
Parametrierkarte am internen Leser und am externen Leser freischalten
---------------------------------------------------------------------

ACHTUNG:
Die Applikation TPI muss ersetzt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie nach der Leserparametrierung die ursprüngliche
Applikation wieder herstellen können!

ALLE Leser, die online sind, werden freigeschaltet.
Leser, deren Parametrierung nicht geändert werden soll,
müssen zunächst aus der Konfiguration genommen werden.

Mit INTUS RemoteConf
1. TCL-Programm ParaEnable5200.tcl laden und am Terminal starten. Ausgaben beachten
2. TCL-Programm Leseraktionstest.tcl laden
3. Parametrierung der Leser durchführen, wie im Handbuch
   "Leserparametrierung mit Parametrierkarte" D3000-021.00 beschrieben

4. TPI laden  